**Załącznik nr 2**

**do zapytania ofertowego**

1. Zakres robót dotyczący dostawy i montażu aluminiowych witryn drzwiowych obejmuje:

- montaż trzech wewnętrznych witryn drzwiowych o wymiarach w świetle otworu około:

 - 1 szt. - szer. 2600 x wys. 2430 mm

 - 2 szt. - szer. 2800 x wys. 2920 mm

- wypełnienie: w dolnej części wypełnienie pełne nieprzezierne w części środkowej
 i naświetla szkło bezpieczne przezroczyste,

- kolor witryny: biały,

- wyposażenie: stopka, samozamykacz, odbojnik, zamek patentowy, klamka,

- drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy szer. 900 + 300 mm = 1200 mm x wys. 2000 mm,

- bez progów drzwiowych.

1. Inne prace wchodzące w zakres wykonania:

- w miejscu montażu witryny należy zdemontować lamperię z płyty laminowanej,

- po robotach montażowych witryny drzwiowej wykonać naprawę ścian i sufitu
w uzgodnieniu z zamawiającym.

1. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),
3. Przepisów i norm budowlanych, związanych z planowaną inwestycją;
4. Wynikające z obowiązujących przepisów prawa (materiały użyte do budowy obiektów powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

**Ze względu na typ i charakter obiektu konieczne jest przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej i pomiarów.**